 **załącznik nr 1 da zapytania ofertowego**

**z 04.02.2022 r. znak ZO/1/2022**

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia**

Wymagania podstawowe

|  |  |
| --- | --- |
| **Parametry wymagane** | |
| Przeznaczenie | dostawczy |
| Rodzaj nadwozia - typ | Furgon brygadowy |
| Rok produkcji | 2022 (fabrycznie nowy), dopuszcza się także auto z rocznika 2021 – fabrycznie nowe |
| Dopuszczalna masa całkowita | Do 3500 kg |
| Liczba drzwi | 4-5 |
| Liczba miejsc | 6 (kierowca + 5–ciu pasażerów) |
| Kolor nadwozia | Preferowany kolor biały, dopuszcza się inne kolory nadwozia |
| **Silnik** | |
| Pojemność [cm3] | Od 1968 do 2299 cm3 |
| Moc silnika | od 115 do 180 KM |
| Rodzaj paliwa | olej napędowy |
| Norma spalin | min. Euro 6 |

Wymagania pozostałe

|  |  |
| --- | --- |
| **Podwozie** | |
| Rozmiar kół | 15”-16" |
| Przeniesienie napędu | przednia oś |
| Skrzynia biegów | manualna |
| Wspomaganie układu  kierowniczego | wymagane |
| Hamulce przód / tył | tarczowe wentylowane/tył tarczowe |
| **Wymiary zewnętrzne** | |
| Długość | od 5200 mm do 5500 mm |
| Szerokość ze złożonymi lusterkami | od 2040 mm do 2070 mm |
| Wysokość | od 2499 mm do 2560 mm |
| Długość przestrzeni załadunkowej | powyżej 1900 mm do 2100 mm |
| Wysokość przestrzeni załadunkowej | powyżej 1850 mm do 2000 mm |
| **Bezpieczeństwo** (wymagania minimalne) | |
| Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS, ESP lub równoważne | |

|  |
| --- |
| Poduszka powietrzna kierowcy |
| Pasy bezpieczeństwa trzypunktowe |
| **Komfort** (wymagania minimalne) |
| Klimatyzacja: manualna |
| Elektrycznie sterowane szyby drzwi po stronie kierowcy i pasażera |
| Regulacja położenia kolumny kierowniczej |
| Dostępne samochodowe systemy audio na nośnikach, takich jak np. CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA; dostęp przez port USB, czytniki kard SD czy bezprzewodowo przez  bluetooth |
| **Przedział kierowcy i pasażerów** |
| Przestrzeń pasażerska dla 2-go rzędu siedzeń fabryczna lub wykonana (dostosowana) przez Wykonawcę |
| Przedział kierowcy i pasażerów - oddzielony od przestrzeni ładunkowej stałą przegrodą izolowaną z przeszkleniem. |
| Fotele kierowcy i pasażerów wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówki. |
| Siedziska z możliwością szybkiego demontażu |
| Przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy, a drugim rzędem siedzeń minimum 375 mm, |
| Podłoga pod siedziskami do przegrody wykonana ze sklejki wodoodpornej lub (innego trwałego materiału) pokryta wykładziną antypoślizgową |
| Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym – Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie siedzeń pokrowcami. |
| Przeszklona przestrzeń pasażerska – przeszklenie dla 2 – go rzędu siedzeń (zamawiający dopuszcza możliwość przyciemnienia szyb) |
| Przestrzeń ładunkowa zabudowa blaszana |
| Drzwi dla pasażerów z prawej strony przesuwne. Zamawiający dopuszcza montaż drzwi z prawej i lewej strony. |
| Szerokość przedziału pasażerskiego: 1900 mm ± 50 mm |
| Wysokość przedziału pasażerskiego: 1900mm ± 50 mm |
| **Zabezpieczenie** (wymagania minimalne) |
| Zamek centralny |
| Immobilizer |
| **Wyposażenie** (wymagania minimalne) |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe pełne – kąt otwarcia 270̊ |
| Koło zapasowe w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny  z zamontowanymi w pojeździe kołami) |
| Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. Podnośnik oraz klucz do  kół |
| Komplet dywaników gumowych |
| Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica |
| Dodatkowy komplet opon zimowych na obręczach stalowych |
| Światła do jazdy dziennej (preferowane LED) |
| **Przestrzeń ładunkowa** |
| Wyłożenie ścian bocznych przestrzeni ładunkowej na co najmniej połowę wysokości |
| Wyłożenie podłogi przestrzeni ładunkowej materiałem antypoślizgowym, wodoodpornym, łatwo zmywalnym |
| Nadkola – obudowa z plastiku |
| Punkty mocowań ładunku w przestrzeni ładunkowej. |
| Wysokość: 1850 mm do 2000 mm, |
| Długość (mierzona po podłodze do przegrody): 1900 mm do 2100 mm, |
| Długość (mierzona w połowie wysokości do przegrody): 1900 mm do 2100 mm, |
| Szerokość (mierzona po podłodze): 1900 mm ± 50 mm, |
| Szerokość (mierzona między nadkolami): 1400mm ± 50 mm |
| **Dodatkowe wyposażenie** |
| Hak holowniczy wraz z instalacją elektryczną |
| Belka świetlna z napisem „Pogotowie Ciepłownicze” - oświetlenie w kolorze pomarańczowym |

………